木门门套、门套线及门扇，你会安装吗?

**一、安装门套的注意要点**

1、组装门套前需在地面平铺珍珠棉、保护膜，防止组装过程中门套漆面划伤。将门套的横框与竖框连接牢固，T50直枪钉固定。套板之间缝隙要严密、平整、无错位；竖框与横框连接处成90度角，要求门套对角线、套线正面和侧面安装垂直度符企业规范的操作要求。

2、墙洞未做木基层的应先做木基层。

**二、门套线安装注意要点**

1、安装门套线前，应先将套板槽口里面的异物清理干净，清理时注意槽口边角不能破坏，然后将门套线打上免钉胶装入门套（框）开槽内。

2、门套线采用45°拼角，接口要保持平整严密，自然顺畅拼接无错位。切套线45°角时注意防止爆边。专业好文，尽在门业视界。

3、门套线与墙面接触部位涂免钉胶，免钉胶采用点打的方式，两点之间距离不能超过25cm,使门套线与墙体牢固结合，如免钉胶外露应及时去除。

4、固定在套板上的套线尽量紧靠墙体；因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙，缝隙请装饰公司及时收口，且套线正面禁止打枪钉。

**三、门扇安装注意要点**

1、打开相应的门扇包装，检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合生产作业书要求的尺寸、颜色、开启方向。各部位是否有磕碰、压痕、划伤、错包现象，需要安装的五金是否正确齐全。

2、分清门扇上下口，安装时门扇下面需垫珍珠棉，不能直接接触地面，安装需保证为上3下7，左右各3mm的门缝距离。

3、调整合页为最佳状态，保证门扇开启轻松、无摩擦声、开关灵活自如、门扇平整、垂直；门扇关严后密封条结合紧密，不摆动。门扇及门框上合页槽的修整过程中不得损伤门扇及门套表面部位的油漆。上合页螺丝时，应先引孔，再用螺丝刀将螺丝旋入，安装螺丝以正十字方向为准。

4、检查门套与扇截口及门套线结合处高低差;门扇与门框、扇与扇接缝高低差是否符合尺寸的要求；门扇与上框、侧框、地面间留缝是否符合要求尺寸。安装好门框后，检验门框的垂直度，上下门框的方正度，便于安装门扇。专业好文，尽在门业视界。

5、根据提供的锁安装到相应位置，锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活，有无抖动现象，如有需要及时调整锁具位置。门吸安装坚实牢固，不可有松动。拉手安装应垂直，无倾斜现象，合页安装牢固。